**ВТНЕ-ПРИНТ**

**Коротка інструкція користувача**

**Встановлення нульових показань.**

Для цього натисніть кнопку ">0<".

Якщо при відсутності навантаження ваги показують значення, яке відрізняється від нульового, у межах ±2% від максимальної ваги, ця кнопка допоможе.

Якщо ваги, при відсутності навантаження, показують вагу яка відрізняється більше ніж ±2% від максимальної ваги, значить ваги були увімкнені з навантаженням. Перезавантажте ваги, попередньо звільнивши платформу ваг від навантаження. Якщо це не допомагає зверніться до сервісного центру.

**Тарування.**

Для тарування покладіть тару на платформу ваг , або введіть вагу тари в грамах, та натисніть кнопку "Тара".

Є два режима тари.

1. Автоматичний. Зняття тари при зважуванні. Тобто після друку етикетки тара скидається.

(режим за замовчуванням, може бути змінений на інший)

2. Ручний. Встановлення та зняття тари вручну.

Для зміни режиму натисніть та утримуйте кнопку "Тара" до другого звукового сигналу. При цьому на дисплеї ваг підсвітиться або погасне індикатор "Блок PLU".

Примітка. При увімкненому режимі Фасування. Тара встановлюється та скидається тільки вручну.

**Зважування товару.**

1. Покладіть товар на ваги.

2. Введіть код товару, або натисніть гарячу клавішу.

3. Підтвердіть введення коду натиснувши кнопку "PLU". Якщо була натиснута гаряча клавіша, то цей пункт пропускаємо.

4. Натисніть кнопку "Друк".

5. Зніміть роздруковану етикетку, та наклейте на товар.

**Фасування товару.**

1. Натисніть кнопку "Авто".

При цьому на дисплеї ваг підсвітяться індикатори "Блок PLU" та "Авто".

2. Покладіть товар на ваги.

3. Введіть код товару, або натисніть гарячу клавішу.

4. Підтвердіть введення коду натиснувши кнопку "PLU". Якщо була натиснута гаряча клавіша, то цей пункт пропускаємо.

5. Натисніть кнопку "Друк".

6. Зніміть роздруковану етикетку, та наклейте на товар.

7. Зніміть товар, та покладіть інший на ваги.

Після стабілізації ваги, автоматично, буде роздрукована етикетка.

8. Зніміть роздруковану етикетку, та наклейте на товар.

...

9. Повторіть кроки 7, 8 потрібну кількість раз.

Для виходу з режиму:

1. Натисніть кнопку "Авто".

При цьому на дисплеї ваг погаснуть індикатори "Блок PLU" та "Авто".

2. Натисніть кнопку "Відміна"

При цьому, буде скинута вибрана позиція.

**Фасування товару з друком сумарної етикетки.**

Це не типовий режим, та має певний алгоритм роботи.

Повинен бути увімкнений режим накопичення, це параметр 56 = 7.

1. Потрібно ввести PLU за замовчуванням. Для цього:
   1. Натисніть «Прог» → «1» → «2» → «Х» → «2» → «6» → «3» → «Накопичити/Підтвердити» → «Введіть № ПЛУ» → «Правка» → «Продаж»
2. Покладіть товар на ваги. Якщо всі налаштування було встановлено вірно, то у Вас автоматично буде обрана ПЛУ за замовчуванням.
3. Натисніть кнопку «Накопичити». При цьому буде роздрукована етикетка на товар.
4. Зніміть товар та наклейте етикетку.

…

1. Повторіть кроки 2-4 потрібну кількість раз.
2. Потім натисніть кнопку «Друк». При цьому буде надрукована сумарна етикетка.

\*Примітка. При увімкненні цього режиму. При одиночному зважуванні, без режиму накопичення, на товар буде роздрукована сумарна етикетка.

**Друк етикетки на штучний товар.**

1.Введіть код товару, або натисніть гарячу клавішу.

2. Підтвердіть введення коду натиснувши кнопку "PLU". Якщо була натиснута гаряча клавіша, то цей пункт пропускаємо.

3. Якщо кількість товару більше ніж 1. Тоді натисніть кнопку "Х", та введіть кількість товару.

4. Натисніть кнопку "Друк".

5. Зніміть роздруковану етикетку, та наклейте на товар.

**Друк копії останньої етикетки.**

1. Натисніть кнопку "Копія"

**Зміна параметрів:**

“Прог” → “1” → “2” → “×” → Введіть № параметра “ХХХ” → “Накопичити/Підтвердити” → Далі введіть значення параметра “ХХХ” → “Правка”.

Якщо потрібно змінити ще якийсь з параметрів:

“Накопичити/Підтвердити” → “×” → Введіть № параметра “ХХХ” → “Накопичити/Підтвердити” → Далі введіть значення параметра “ХХХ” → “Правка”.

Коли закінчили зміну параметрів, та хочете повернутись до звичайного режиму, натисніть “Продаж”.

**Параметры:**

Формат етикетки: Параметр 0 = 10 (за замовч.)

Формат штрих-коду: Параметр 1 = 10 (за замовч.)

Префікс штрих-коду: Параметр 2 = 21 (за замовч.)

Повернути етикетку на 180 градусів: Параметр 4 = 1 (0 - не повертати)

Формат сум. етикетки: Параметр 5 = 20 (за замовч.)

Формат сум. штрих-коду: Параметр 6 = 20 (за замовч.)

Префікс сум. штрих-коду: Параметр 7 = 21 (за замовч.)

Повернути сум. етикетку на 180 градусів: Параметр 9 = 1 (0 - не повертати)

Тип паперу за замочуванням: Параметр 21 = 1 (0 – папір, 1 – етикетка)

Контрастність при друку етикетки: Параметр 22 = 7 (за замовч.)

Налаштування відображення дати на етикетці: Параметр 104 = 5 (ДД-ММ-ГГ 24Ч)

Налаштування відображення дати на дисплеї ваг: Параметр 266 = 1 (копіює парам. 104 та 265)

Параметр формату друку на етик.: Параметр 275 = 0 (для коректного друку дод. тексту)

Режим очікування уставки 0: Параметр 85 = 1 (1/10 секунди)

Режим очікування продажу: Параметр 86 = 10 (1 секунда)

Вибіг етикетки після друку: Параметр 30 = 270 за замовчуванням (0…300)

Режим друку: Параметр 56 0 – базові налаштування

1 – перший шаблон налаштувань

2 – другий шаблон налаштувань

3 – друк PTR (USB-принтер)

4 – друк заборонено

5 – 1 для етик., 2 – чек

6 – 2 для етик., 1 – чек

7 – друк етик., при накопиченні

8 – друк при накопич. + сканування

Режим продавців: Параметр 135 = 0 (читай повну інструкцію)

PLU за замовчуванням (при встановленні ваги): Параметр 263 = 0

IP (складається з 4-х параметрів): Параметри 150-157 = 192 168 0 0

(при двох останніх нулях IP отримуємо

від роутера)

Шлюз (4 парам.): Параметри 158-161 = 192 168 0 1

(за замовч., бере перші 3 цифри від IP)

Маска сети (4 парам.): Параметри 162-165 = 255 255 255 0

Шлюз ( за замовч.): Параметр 166 = 33581

Ігнорування помилки Параметр 245 = (0-не ігнор., **1-7.11**, 2-7.18,

3-7.11+7.18)

Авто блок. тари за замовч. Параметр 268 = 0 (0-ні, 1-так)

/на дисплеї не видно **БлокТ**/

Розрядність вводу тари Параметр 200 = 3 (0,1,2,3 цифр після коми)

Обов’язкове повернення до 0 Параметр 69 = 1 (0-зажди, 1-зміна ваги,

2-не потрібно)

Пошук товарy №/артикул Параметр 253 = (0-№, 1- артикул)

**Інші питання:**

Пошук товару за Індексом (код товару 7+ цифр) Параметр 97 = 1 (0 заборонити, 1 дозволити)

Натисніть "PLU", введіть код товару, натисніть "Підтвердити"

Брати ШК з індексу товару, задається через майстер налаштувань.

Також тип штрих-коду та етикетки за замовчуванням змінюється за допомогою Майстра налаштувань.

Положення десяткової крапки змінюється через Майстр налаштувань, тільки в режимі адміністратора.

Для входу в програму під адміністратором потрібно ввести: Логін: **admin** Пароль: **200806**

Для очищення звітів пароль: **9958**

**Скидання на заводські налаштування:**

“Прог” → “5” → Введіть пароль “200806” → “Накопичити/Підтвердити” → “2” → “4” → Введіть пароль “9958” → “Накопичити/Підтвердити”

**Калібрування принтера:**

1. Вимкніть ваги.
2. Натисніть та утримуйте кнопку “Папір”.
3. При натиснутій кнопці “Папір” увімкніть ваги не відпускаючи кнопку. Виїде 1-3 етикетки.
4. Відпустіть кнопку “Папір”.
5. Натисніть 1-2 рази кнопку “Папір”, при цьому при кожному натисканні повинна роздрукуватись тестова етикетка.

**Скидання помилки Е0.02**

Упевніться, що платформа правильно встановлена, та ваги показують «0».

Натисніть та утримуйте кнопки “Ш-Прог”+”Правка”, не менше ніж 10 сек.